Приложение № 2 к постановлению 
Главы Алешкинского муниципального округа Херсонской области 
№ 528 от 21 октября 2025г.

Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости принадлежащих граждан 

	№
п/п
	Наименование зданий и помещений
	Защищаемая площадь
	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)

	
	
	
	Порошковый огнетушитель ОП-5(4)
	Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м
	Бочка с водой и ведро
	багор, топор, лопата

	1.
	Жилые дома коттеджного типа для постоянного проживания
	Здание
	1
	-
	1(*)
	-

	2.
	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания
	Здание
	1
	-
	1(*)
	1,1
(*)

	3.
	Частные жилые дома для постоянного проживания
	Здание
	1
	-
	1(*)
	1.1

	4.
	Индивидуальные гаражи 
	Гараж
	1
	-
	-
	-

	5.
	Хозяйственные постройки, гаражные кооперативы
	Группа построек
	-
	1
	1(*)
	0,1

	6.
	Многоквартирные жилые дома
	Квартира
	1
	-
	-
	-



Примечание:
	1.(*) – устанавливается в период проживания (летнее время).
	2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
	3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах, не должно препятствовать безопасной эвакуации. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более1,5 м.
	4. Огнетушители должны всегда содержатся в исправном состоянии, периодически осматривается и своевременно перезаряжаться.

